**Приложение № 1 к техническому заданию**

**Ведомость объемов работ и материальных ресурсов**

на выполнение работ по объекту «текущий ремонт электрооборудования в помещениях аэровокзала филиала «Аэропорт «Кодинск» ФКП «Аэропорты Красноярья»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Монтаж электрооборудования на 1 этаже аэровокзала** | | | |
| 1 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт. | 38 |
| 2 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 44 |
| 3 | Демонтаж кабеля | м | 230,92 |
| 4 | Демонтаж щитков | шт. | 1 |
| 5 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 1 |
| 6 | Щит ЩРН 6 | шт. | 1 |
| 7 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 4 |
| 8 | Автоматический выключательт С 16А на DIN рейку | шт. | 6 |
| 9 | Автоматический выключатель С 25А на DIN рейку | шт. | 6 |
| 10 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 38 |
| 11 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 18 |
| 12 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м. | 280,92 |
| 13 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м. | 280,92 |
| 14 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м. | 280,92 |
| 15 | Кабель-канал | м. | 285 |
| 16 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 26 |
| 17 | Светильник люминисцентный ЛПО2/36 с эл. ПРА | шт. | 38 |
| 18 | Лампа 36 W | шт. | 76 |
| 19 | Выключатель с/п 2кл. 6А Прима С56-043-б | шт. | 18 |
| 20 | Коробка рапр. откр. пр. РЕ 120008 85х85х40 IP51 6 вводов | шт. | 13 |
| 21 | Кабель ВВГ нг LS 3\*4 мм | м. | 309,1 |
| 22 | Клемный соединитель (колодка соединительная) вн. диаметр 5 мм | шт. | 76 |
| 23 | Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 34 |
| **Раздел 2. Монтаж электрооборудования на 2 этаже аэровокзала** | | | |
| 24 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп | шт. | 7 |
| 25 | Демонтаж выключателей, розеток | шт. | 12 |
| 26 | Демонтаж кабеля | м. | 42,6. |
| 27 | Демонтаж щитков | шт. | 1 |
| 28 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт. | 1 |
| 29 | Щит ЩРН 6 | шт. | 1 |
| 30 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | шт. | 4 |
| 31 | Автоматический выключательт С 16А на DIN рейку | шт. | 3 |
| 32 | Автоматический выключатель С 25А на DIN рейку | шт. | 3 |
| 33 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | шт. | 7 |
| 34 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 4 |
| 35 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | м. | 46 |
| 36 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм | м. | 46 |
| 37 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м. | 46 |
| 38 | Кабель-канал | м. | 46 |
| 39 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | шт. | 8 |
| 40 | Светильник люминисцентный ЛПО2/36 с эл. ПРА | шт. | 7 |
| 41 | Лампа 36 W | шт. | 14 |
| 42 | Выключатель с/п 2кл. 6А Прима С56-043-б | шт. | 4 |
| 43 | Коробка рапр. откр. пр. РЕ 120008 85х85х40 IP51 6 вводов | шт. | 4 |
| 44 | Кабель ВВГ нг LS 3\*4 мм | м. | 48 |
| 45 | Клемный соединитель (колодка соединительная) вн. диаметр 5 мм | шт. | 14 |
| 46 | Заделка концевая из самосклеивающихся лент для 3-жильного кабеля с бумажной изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2 | шт. | 5 |