Приложение № 2 к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

о проведении открытого конкурса на право заключить договор на доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.

 Документация разработана в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг, отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья» от 23.04.2013 (далее – Положение о закупке), согласно понятиям, терминам и определениям, установленным в Положении о закупке.

**Информационная карта:** информационная карта содержит конкретные сведения о предмете и условиях конкурса:

|  |  |
| --- | --- |
| **№№ п/п** | Информация |
| **1.** | Наименование заказчика (юридический, почтовый адрес; E-mail; телефон, факс) | Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья»;Юридический адрес: 663021, Красноярский край, Емельяновский район, аэропорт «Черемшанка»;Почтовый адрес: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15Тел: 8 (391) 2638835, Факс: 8 (391) 22638837.адрес электронной почты: lagavia@mail.ru; |
| **2.** | Контактные лица | Логачева Юлия Леонидовна, тел.: 2638835. |
| **3.** | **Предмет закупки:** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер лота** | **Предмет закупки** |
| **Лот № 1** | Доставка и монтаж товара блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. |
| **Лот № 2** | Доставка (поставка) и монтаж (прокладка) кабеля для подключения электроэнергии к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. |
| **Лот № 3** | Доставка (поставка) и монтаж (прокладка) коммуникаций к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. |

 |
| 4. | **Требования к качеству и техническим характеристикам услуг, функциональным характеристикам, результатам работы:** |
| 4.1. |  Перечень товаров, требования к количеству, качеству и техническим характеристикам товаров, требования к результатам поставки товаров в соответствии с техническим заданием по Лотам 1-3, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Поставщик обязуется выполнить работы с надлежащим качеством, без нанесения ущерба изделиям, материалам, блок-модулю (далее – товар). Технические характеристики, требования к качеству, требования к срокам и объему предоставления гарантии на результат работ (качества работ) указаны в техническом задании, согласно Приложению № 1, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Осуществить проектирование по лоту № 2 и № 3, проект согласовать с Заказчиком. Доставляемый товар и его монтаж полностью должен соответствовать проекту, техническим, функциональным характеристикам, указанным в техническом задании к настоящей документации и приложений к техническому заданию (приложение 1). Товар должен доставляться в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя, Поставщик должен обеспечивать сохранность товара при его транспортировке.  Качество поставляемого товара и его монтаж должен соответствовать действующим стандартам, техническим условиям: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 2.03.11-85 **«**Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения»; ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.)», СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и иными действующими законодательными актами.Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие.Товар должен доставляться (поставляться) в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2013 года. Договор **по ЛОТУ № 1** - Доставка и монтаж товара блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. **подписывается после согласования «крупной сделки» с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация).** |
| 5. | **Условия допуска к участию в закупке. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям** |
| 5.1.  | Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным заказчиком в соответствии с положением о закупке. |
| 5.2.  | **К участникам закупки предъявляются следующие обязательные требования (копии документов предоставляются в соответствии с ч. 4 Положения о закупке ФКП «Аэропорты Красноярья»):** |
| 5.2.1. соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;5.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;5.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;5.2.4. отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;5.2.5. отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;5.2.6. отсутствие сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». |
| 6. | Чтобы претендовать на победу в данном конкурсе на право заключения Договора, участник закупки на момент подачи заявки должен отвечать следующим требованиям*:* |
| 7. | **Место, условия и сроки (периоды) поставки:** |
| 7.1. | Место доставки (поставки) и монтажа (прокладки) Товара: Товар поставляется (доставляется) и монтируется (прокладывается) Поставщиком согласно технического задания и проекта по месту нахождения филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»: 663231, Российская Федерация, Красноярский край, пос. Туруханск, аэропорт. |
| 7.2. | По всем лотам доставка (поставка) и монтаж (прокладка) товара должны быть выполнены по заявке (заявкам) Заказчика в течение 45 дней со дня получения такой заявки. |
| 7.3. | Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг: |
| Объем предоставления гарантий качества: - в период срока гарантии на товар осуществляется безвозмездная гарантийная замена деталей, комплектующих, вышедших из строя при отсутствии вины Заказчика в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Поставщика о выявленных недостатках.а) объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг по выбору Заказчика: - безвозмездное устранение недостатков и дефектов в поставленном товаре, доставке и монтаже в разумный срок установленный Заказчиком с момента уведомления Заказчиком Поставщика о выявленных недостатках, дефектах; - соответствующее уменьшение установленной цены;- безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение установленного Заказчиком срока, возврат некачественного товара и замена некачественного товара на товар надлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика;- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.б) минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах) на объем предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации:- срок предоставления гарантии качества на товар – 2 года с момента монтажа товара. Срок эксплуатации блок-модуля должен составлять не менее 10 лет.При этом началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика, считается дата подписания акта. в) единица измерения срока предоставления гарантии качества товара, работ, услуг:- срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг устанавливается в количестве полных лет.- срок предоставления гарантии качества на товар – 2 года с момента монтажа товара. Срок эксплуатации блок-модуля должен составлять не менее 10 лет;- в период срока гарантии на товар осуществляется безвозмездная гарантийная замена деталей, комплектующих, вышедших из строя при отсутствии вины Заказчика в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Поставщика о выявленных недостатках;В случае замены или исправления дефектного товара или его комплектующих изделий в рамках гарантии, гарантийный срок на данный товар начинает течь заново (в случае замены) или продлевается на период простоя в связи с ремонтом. |
| 8. | Форма, сроки и порядок оплаты: |
| В течение 180 дней с момента заключения Договора (не ранее 01.07.2014), Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % стоимости поставленного товара по Договору. Окончательный расчет за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом в течение 100 календарных дней со дня получения Заказчиком Товара, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (в случае необходимости) и акта приема-передачи товара (без претензий), акта приемки передачи выполненных работ на монтаж а также получения иных необходимых документов, в том числе предусмотренных техническим заданием, или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика». |
| 9. | **Сведения о начальной цене Договора (Российский рубль)** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Номер лота** | **Начальная (максимальная) цена лота, руб.** |
| **Лот № 1** | 25 900 000,00 рублей |
| **Лот № 2** | 4 999 900,00 рублей  |
| **Лот № 3**  | 2 454 600,00 рублей  |

 |
| 10. | Порядок формирования цены Договора |
| Цена товара, работ, услуг указана с учетом всех расходов, связанных с проектированием, остеклением, приобретением товара и материалов, упаковки, командировочных расходов, доставки, отгрузки, стоимости строительных материалов и оборудования, стоимости пусконаладочных работ, монтажа, подключения и опробования инженерных систем, результатов испытания и контроля и других обязательных платежей, оплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. В случае, если участник размещения заказа НДС не облагается, указать: НДС не облагается. |
| 11. | **Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок**  |
| 11.1. | Порядок подачи заявок на участие в конкурсе: |
| Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указать:* + - «Заявка на участие в конкурсе»;
		- номер извещения о проведении конкурса;
		- наименование конкурса;
		- слова «Не вскрывать до», дату и время окончания приема заявок на участие в конкурсе.

Участник закупки вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица). Принятые заявки на участие в конкурсе, независимо от его результатов, участникам закупки не возвращаются.Заявки, полученные Заказчиком после указанного срока, к рассмотрению не принимаются и будут возвращены участникам закупки невскрытыми.Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае подачи участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе при условии, что поданные ранее заявки не отозваны в установленном порядке, все заявки такого участника закупки в отношении этого лота не рассматриваются и возвращаются. |
| 11.2. | Место подачи заявок на участие в конкурсе | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |
| 11.3. | Срок подачи заявок на участие в конкурсе: | **с 23.12.2013 г. по 13.01.2014г.,** в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 |
| 11.4. | Дата и время окончания срока подачи заявок: | **не позднее 13.01.2014 г., 12-00** |
| 11.5 | Порядок предоставления документации | На официальном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) и по адресу: 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 в рабочие дни с 09-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 |
| 12. | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе |
| Все листы заявки на участие в конкурсе (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в конкурсе (том заявки) должна быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником закупки. Заявка должна быть оформлена по форме в соответствии с Приложением № 3 документации, которое является неотъемлемой частью настоящей документации. Ненадлежащее исполнение участником закупки требований к форме заявки, о прошивке листов тома заявки на участие в конкурсе и предоставлении документов в составе заявки на участие в конкурсе является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе такого участника закупки.Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в документации о проведении конкурса.Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи на участие в конкурсе. |
| 12.1 | Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие сведения и документы: |
| 1) сведения и документы об участнике закупки, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника закупки:а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса;в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности. В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;г) копии учредительных документов (для юридических лиц);д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой (**если для участника процедуры закупки заключаемый договор не будет являться крупной сделкой, то участник закупки предоставляет об этом сведения в виде справки,** подписанной главным бухгалтером и руководителем участника закупки).2) документы или копии документов, сведения подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:а) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 4.1 Положения о закупке:- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.3) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора и/или цене единицы продукции;4) копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.). 5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки, обязательным требованиям, установленным пунктом 5.2. настоящей документации о проведении конкурса.6) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в документации о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки.7) заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого размещается заказ. |
| 13. | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока подачи предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о проведении конкурса. Отказ от проведения процедуры. |
| Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение 3 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за 5 рабочих дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение для следующего со дня предоставления указанных разъяснений такое разъяснение размещается Заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в конкурсную документацию. Не позднее чем в течение трех дней со дня со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещается Заказчиком на официальном сайте и в течение двух рабочих дней направляются всем участникам закупки, которым была предоставлена конкурсная документация.В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и сайте Заказчика внесенных в извещение о проведении конкурса, конкурсную документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в закупке такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. |
| Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса в день принятия решения от отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте. В случае, если установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе, заказчик возвращает участникам закупки денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. |
| 14. | Место, порядок, дата вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе |
| 14.1. | Место вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |
| 14.2. | **Дата вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе: 14.01.2014,** с 10-00 до 12-00. |
| 14.3. | Оценка и сопоставления заявок на участие в конкурсе  |
| 14.4. | Место оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе | 660022, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Аэровокзальная, 24, пом. 15 |
| 14.5. | **Дата оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе: с 15.01.2014** |
| 14.6. | Порядок оценки и сопоставления заявок: |
| Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десять дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов с заявками и рассмотрения заявок на участие в конкурсе, если иной срок не указан в конкурсной документации.Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляются Единой комиссией в целях выявления лучших условий исполнения Договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о проведении открытого конкурса на основании Положения о закупке.Единая комиссия рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о закупке, и оценивает такие заявки.Оценка предложений включает стадию рассмотрения и оценочную стадию:а) в рамках стадии рассмотрения Единая комиссия проверяет:- правильность оформления заявок и их соответствие требованиям документации предложений по существу;- соответствие участников закупки требованиям документации о закупке.При проведении стадии рассмотрения Единая комиссия может запросить Участников разъяснения и дополнения их заявок. При этом Единая комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть заявки.При проверке правильности оформления заявки Единая комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо заявки. б) Оценочная стадия:В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика.При рассмотрении заявок на участие в закупках участник закупки не допускается Единой комиссией к участию в закупках в случае:1) непредставления документов и сведений, указанных в документации о закупке;2) несоответствия требованиям, установленным Положением о закупке и п. 5.2. документации;3) непредоставления документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, если требование обеспечения таких заявок указано в документации о закупке;4) несоответствия заявки на участие в закупке требованиям документации о закупке, в том числе наличие в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную цену договора (цену лота);5) если в заявке либо в прилагаемых к ней документах указаны недостоверные сведения;6) установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в закупке или в отношении одного и того же лота при условии, если поданные ранее заявки таким участником закупки не отозваны. Все заявки на участие в закупке такого участника закупки не рассматриваются и возвращаются участнику закупки.В рамках оценочной стадии Единая комиссия оценивает, сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для заказчика, исходя из следующих критериев:Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, их содержание и значимость:1. Цена договора – 30%

2) Качество услуг – значимость критерия 60 %, а именно: а) наличие у участника опыта по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара (максимальное значение по подкритерию 60 баллов);б) объем по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет (максимальное значение по подкритерию 40 баллов).3) Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг – 10%.а) Срок предоставления гарантии качества на товар;б) Срок гарантии качества на эксплуатацию блок-модуля. |
| **Порядок оценки заявок** **на участие в конкурсе:**Оценка заявок на участие в конкурсе производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации в соответствии с Приложением 1 к Положению о закупке товаров, работ, услуг ФКП «Аэропорты Красноярья»Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: Kai - значимость критерия «цена договора»  Kbi - значимость критерия «функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики товара»; Kci - значимость критерия "качество работ, услуг и (или) квалификация участника закупки при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг"; Kfi  - значимость критерия "сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг"; Kgi - значимость критерия "срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг"; Khi - значимость критерия "объем предоставления гарантий качестватовара, работ, услуг".Сравнительная оценка заявок на участие в закупке производится исходя из критериев, изложенных в настоящей закупочной документации.Каждый рассматриваемый критерий заявки на участие в закупке определяется в процентном отношении. Совокупная значимость таких критериев должна составлять сто процентов.Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному закупочной документацией, умноженных на их значимость.Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке.Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.* + 1. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию **«цена договора»**, определяется по формуле:

Amax - AiRai = --------------- x 100,Amaxгде:Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Amax – начальная (максимальная) цена договора;Ai – предложение i-го участника конкурса по цене договора.Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.При оценке заявок по критерию «цена договора» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой договора.Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке.Для оценки заявок по критерию **«качество услуг»** каждой заявке выставляется значение от 0 до 100 баллов. Предметом оценки являются: а) количество поставленных (изготовленных) изделий блок-модулей аналогичных предмету закупки для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, либо схожих по размерам, назначению, новых, не бывших в использовании, 2013 года выпуска за последние 10 лет товаров.Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: а) наличие у участника опыта по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара (максимальное значение по подкритерию 60 баллов);б) объем по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет (максимальное значение по подкритерию 40 баллов).Для определения рейтинга заявки по данному критерию устанавливаются следующие показатели: а) наличие у участника опыта по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара (максимальное значение по подкритерию 60 баллов) (от 0-60 баллов).Условия оценки в зависимости от опыта выполнения работ: от 0- до5 лет – 10 баллов, от 5- до 10 лет договоров – 30 баллов, от 10 лет и более – 60 баллов. б) объем по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет (максимальное значение по подкритерию 40 баллов) (от 0-40 баллов).Условия оценки в зависимости от объема по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет: 0-1 объекта – 0 баллов, 2 объекта – 20 баллов, 3 объекта и более – 40 баллов. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «качество услуг», определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии, присуждаемых этой заявке по указанному критерию. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «качество услуг», определяется по формуле:Rci = C1i + C2i + ...ki + C ,где:Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;Ck - значение в баллах (среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной комиссии), присуждаемое комиссией i-й заявке на участие в конкурсе по k-му показателю, где k - количество установленных показателей.Для получения оценки (значения в баллах) по критерию (показателю) для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии по критерию (показателю).Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «качество услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.При оценке заявок по критерию «качество услуг» наибольшее количество баллов присваивается заявке с лучшим предложением по качеству услуг.При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг» использование подкритериев не допускается.В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, на который участник закупки в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества товара, работ, услуг, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации.Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», определяется по формуле: G - G i min Rg = --------- x 100, i G min где: Rg - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; i G - минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, minуслуг, установленный в документации в соответствии с пунктом 32 настоящего Приложения; G - предложение i-го участника по сроку гарантии качества товара, iработ, услуг.Для получения итогового рейтинга по заявке в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Приложения рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг», умножается на соответствующую указанному критерию значимость.При оценке заявок по критерию «срок предоставления гарантий качества товара, работ, услуг» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг.В целях оценки и сопоставления предложений в заявках со сроком предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, превышающим более чем на половину минимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг, установленный в документации, таким заявкам присваивается рейтинг по указанному критерию, равный 50. При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в заявке. Исполнение гарантийного обязательства осуществляется участником закупки, с которым заключается договор, без взимания дополнительной платы, кроме цены договора.На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, единой комиссией каждой заявке на участие в закупке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие условия.Победителем признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер. |
| 15. | Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления  | 5% начальной цены договора, что составляет:

|  |
| --- |
| Лот № 1: **1 295 000,00** рублей |
| Лот № 2: **249 995,00** рублей |
| Лот № 3: **122 730,00** рублей |

  |
| Для участия в конкурсе участник размещения заказа обязан перечислить по следующим реквизитам денежные средства в качестве обеспечения заявки в размере 5% от начальной (максимальной) цены договора по следующим реквизитам: Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья»ИНН/КПП 2411022406 /241101001Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярск;р/счет № 40502810713010125689Корсчет  30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, БИК 040407371.ОГРН 2137711013911В случае намерения заявителя участвовать в закупке по нескольким лотам обеспечение заявки вносится по каждому лоту отдельно. В назначении платежного поручения участником размещения заказа указывается **наименование закупки и номер лота: «Обеспечение заявки на участие в конкурсе «на доставку монтаж товара для единого блок-модуля аэровокзала в филиал «Аэропорт «Туруханск» по ЛОТУ № \_\_\_\_\_».** **В случае намерения заявителя участвовать в торгах по нескольким лотам обеспечение заявки вносится по каждому лоту отдельно.**В случае отсутствия наименования закупки либо неверного указания назначения платежа или суммы оплаты документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, считается не предоставленным.Денежные средства должны быть перечислены до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке.Вместе с заявкой на участие в закупке участник размещения заказа представляет документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, или копия такого поручения).В случае оформления платежного поручения не в соответствии с требованиями данного пункта, комиссия вправе отклонить и не рассматривать такие заявки. |
| Порядок возврата обеспечения заявки:Заказчик возвращает денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней со дня:1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки на участие в процедуре закупки - участнику, подавшему заявку на участие в процедуре закупки;3) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку после окончания срока их приема;4) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участнику, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;5) подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки участникам процедур закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры закупки, заявке которого был присвоен второй номер;6) со дня заключения договора победителю процедуры закупки;7) со дня заключения договора участнику процедуры закупки, заявке на участие которого присвоен второй номер;8) со дня принятия решения о несоответствии заявки на участие в процедуре закупки – единственному участнику процедуры закупки, заявка которого была признана комиссией по размещению заказа не соответствующей требованиям документации процедуры закупки;9) со дня заключения договора с участником, подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику;10) со дня заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником такому участнику;11) со дня заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре аукциона, такому участнику;12) со дня подписания протокола аукциона – участнику аукциона, не принявшему участие в процедуре аукциона;13) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки) с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, такому участнику. |
| 16. | Размер обеспечения исполнения Договора, срок и порядок его предоставления | **20% начальной цены договора**:

|  |
| --- |
| Лот № 1: **5 180 000,00** рублей |
| Лот № 2: **999 980,00** рублей |
| Лот № 3: **490 920,00** рублей |

 |
| **Размер и порядок обеспечения исполнения договора.**Обеспечение предоставляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией или передачи в залог денежных средств на основании заключенного с Заказчиком договора залога по следующим реквизитам:Получатель ФКП «Аэропорты Красноярья»ИНН/КПП 2411022406 /241101001Банк получателя: Филиал № 2411 ВТБ 24 (ЗАО) г. Красноярск;р/счет № 40502810713010125689Корсчет  30101810704070000371 в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю, БИК 040407371.ОГРН 2137711013911в том числе в форме вклада (депозита), в размере 20 (двадцать) процентов от начальной (максимальной) цены договора в течение 10 календарных дней с момента размещения на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.Способ обеспечения исполнения договора участником закупки, с которым заключается договор, определяется самостоятельно.Срок обеспечения исполнения договора должен составлять срок действия договора.Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).**В назначении платежного поручения указывается наименование закупки и номер лота: «Обеспечение договора на участие в конкурсе «на доставку монтаж товара для единого блок-модуля аэровокзала в филиал «Аэропорт «Туруханск» по ЛОТУ № \_\_\_\_\_».** **Обеспечение договора вносится по каждому договору отдельно.**Обеспечение исполнения договора предоставляется в срок до заключения договора. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по договору, соответствующий Поставщик обязуется в течение 10 банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем пункте документации.Если победителем закупки, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.Срок предоставления победителем процедуры закупки или иным участником, с которым заключается договор, в соответствии с Положением, обеспечения исполнения договора, обеспечения возврата аванса должен быть установлен в документации процедуры закупки и не должен составлять менее 10 календарных дней со дня размещения на официальном сайте о размещении заказов протокола процедуры закупки, на основании которого с победителем закупки или с иным участником заключается такой договор.В случае если документацией процедуры закупки установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией процедуры закупки, победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник (победитель) признается уклонившимся от заключения договора и Заказчик вправе заключить договор с участником размещения заказа, предложившим лучшие условия после победителя.На усмотрение заказчика, Заказчик вправе заключить договор до предоставления таким поставщиком обеспечения исполнения договора при условии того, что в такой договор будет включено положение об обязанности предоставления поставщиком заказчику, уполномоченному органу обеспечения исполнения договора в срок не более пятнадцати дней с даты заключения договора и о выплате аванса поставщику только после предоставления обеспечения.**Требования к обеспечению исполнения договора путем предоставления банковской гарантии:**Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России. Банковская гарантия должна быть выдана банком, расположенным на территории России, или иностранным банком, имеющим банк-респондент на территории России.Банковская гарантия должна содержать указание на заключаемый контракт путем указания на стороны контракта, предмет открытого конкурса, ссылки на основание заключения контракта.Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения всех обязательств по муниципальному контракту и заканчиваться не ранее окончания срока его действия.Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения или дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.Банковская гарантия должна быть безотзывной.Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан заказчик, принципалом - победитель закупки, гарантом - банк, выдавший банковскую гарантию.В банковской гарантии должно быть предусмотрено безусловное право заказчика на истребование суммы банковской гарантии при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора.В банковской гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения договора заказчик направляет в банк только письменное требование и оригинал банковской гарантии.Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен в течение 5 рабочих дней после обращения бенефициара.Расходы, связанные с получением и применением банковской гарантии, несет победитель закупки.Обеспечение исполнения договора банковской гарантией, не соответствующее настоящему разделу не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. **Требования к обеспечению исполнения договора путем передачи в залог денежных средств:**При обеспечении исполнения договора путем передачи в залог денежных средств между заказчиком и победителем закупки заключается договор залога, в котором в обязательном порядке указывается сумма залога, номер счета, на который зачисляется залоговая сумма, срок возврата залоговой суммы, ответственность победителя закупки при неисполнении (нарушении) условий исполнения договора, случаи невозвращения залоговой суммы.Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате, а также заключением договора залога и передачей одного экземпляра договора залога с копией платежного поручения заказчику.В платежном поручении в назначении платежа необходимо указать: **«**Поставка компьютерного оборудования с программным обеспечением для филиалов ФКП «Аэропорты Красноярья**»**. Денежные средства возвращаются органом, осуществляющим учет денежных средств, внесенных в качестве обеспечения договора, при условии надлежащего исполнения победителем своих обязательств по договору в течение 5 рабочих дней на счет, указанный в договоре залога, по письменному заявлению заказчика.При неисполнении или ненадлежащем исполнении условий контракта денежные средства, переданные заказчику в залог исполнения договора, не возвращаются Исполнителю.Обеспечение исполнения договора путем предоставления в залог денежных средств, не соответствующее настоящему разделу, не может быть принято в качестве обеспечения исполнения договора и отклоняется заказчиком. |
| 17. | Порядок заключения и исполнения Договора | Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается такой Договор, по результатам проведения конкурса должен быть заключен Заказчиком не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола.**Договор по ЛОТУ №1 подписывается после согласования «крупной сделки» с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация).** |

И.о. генерального директора О.Н. Железников

Приложение № 1 к

конкурсной документации

**Техническое задание**

**на доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 1 -** Доставка и монтаж товара блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.**:**

**Наименование товара для доставки (поставки), монтажа и сборки, установки на местности:**

Товар блок-модуль служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», новый, не бывший в использовании, 2013 года выпуска – 1 штука, далее - ТОВАР

Общее описание: Двухэтажный блок-модуль служебно-пассажирского здания аэровокзала состоит из отдельных блок-модулей рамного типа из холодногнутого металлического профиля. Общая площадь двухэтажного составляет 782,84 м2, состав помещений: согласно поэтажной экспликации (приложение №2). Расположение помещений: согласно планировки 1 и 2 этажа (приложение №1). Тип здания - блочно-модульное, состоящее из: 44 блок-модулей размером - 2,47\*6,0\*2,8 м, 11 блок-модулей размером - 2,47\*4,8\*2,8 м, 2 блок-модулей размером - 2,47\*2,4\*2,8 м. Внутренняя высота помещений - 2,5 м.

**Выполнение работ по доставке товара:**

Товар необходимо доставить от склада Поставщика, согласно **договору № 555 от 19.11.2013г.,** до филиала «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», находящегося по адресу: 663246, Красноярский край, Туруханский район, пос. Туруханск, ул. Портовская 1, с учетом всех погрузок и перегрузок.

**Требования к качеству, техническим характеристикам при монтаже товара**

**Качество, технические характеристики при монтаже товара** должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам, техническим условиям, государственным стандартам по предмету закупки.

Качество работ участника закупки должно соответствовать нормативным требованиям.

Технология и качество выполнения работ должны соответствовать действующим строительным нормам и правилам (СНиП), государственным стандартам и ПОС.

Поставщик осуществляет монтаж в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящей закупки.

Документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам должны быть представлены Заказчику в процессе осуществления монтажа, паспорт на изделие.

Поставщик должен передать Заказчику всю документацию (акты рабочей комиссии, акты освидетельствования срытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

Монтаж товара должен быть выполнен Поставщиком, привлечение субпоставщиков/подрядчиков Поставщиком возможно по согласованию с Заказчиком.

**Требования к организации работ**

Монтаж и сборка товара должны быть организованы в соответствии с действующим законодательством. Поставщик должен разработать и согласовать с Заказчиком Технологическую карту монтажа на основании проектной документации переданной Заказчиком.

**Требования к исполнительной документации**

Исполнительная документация предоставляется и к исполнительной документации прилагаются следующие копии документов, при отсутствии оригинала, заверенные надлежащим образом:

**Перечень документов входящий в исполнительную документацию:**

1) исполнительные схемы:

- исполнительный чертеж сетей: пожарно-охранной сигнализации, электроснабжения, водопровода, теплоснабжения, канализации, водоотведения;

2) акты освидетельствования скрытых работ:

- устройство основания;

- прокладка сетей коммуникаций (водопровода, теплоснабжения, электроэнергии и т.д.);

3) акты испытаний и ведомости:

- акт входного контроля оборудования, изделий и материалов;

- протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок;

- акт об окончании монтажных работ;

- ведомость смонтированного оборудования и систем автоматизации;

- акт проверки приборов и средств автоматизации;

- акт об окончании пусконаладочных работ;

- акт проведения комплексных испытаний оборудования и системы трубопроводов;

- акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожарно-охранной сигнализации;

- акт приемки модульного помещения в эксплуатацию;

4) журналы работ:

- общий журнал работ.

5) сертификаты и паспорта качества на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности, техническая документация предприятий изготовителей, инструкции по эксплуатации оборудования;

6) технический отчет по результатам испытаний и измерений сопротивления изоляций;

7) комплект рабочих чертежей предъявляемых к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта.

**На наружной стенке модуля (входной группы) должны быть прикреплены:**

табличка по ГОСТ 12969, содержащая:

- наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

- категории помещений служебно-пассажирского здания аэровокзала по взрывопожарной и пожарной опасности и степени огнестойкости;

- число модулей, входящих в состав служебно-пассажирского здания аэровокзала;

- дату изготовления;

- обозначение настоящего стандарта и технических условий;

- входное напряжение, частоту и мощность электропитания;

- массу (общую).

**Конструкция блок-модулей должна обеспечивать:**

- возможность демонтажа и замены оборудования для аэропортового обеспечения без демонтажа ограждающих конструкций;

- возможность доступа к приборам, средствам автоматизации и оборудованию;

- удобство при обслуживании, ремонте и замене приборов, средств автоматизации и оборудования;

- удобство наблюдения за приборами автоматики;

- возможность эвакуации персонала при аварийных случаях.

**Качество монтируемого товара должно соответствовать действующим стандартам, техническим условиям:**

СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;

СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»;

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»;

СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»;

СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение;

Правила учета тепловой энергии и теплоносителя (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 25 сентября 1995 г. (Регистрационный № 954);

ГОСТ 21.606-95 Правила выполнения рабочей документации тепломеханических решений котельных;

ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения».

РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

# Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6)

# Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115).

Правила устройства электроустановок (утв. приказом Минэнерго России от 8 июля 2002 г. N 204)

А так же другим действующим СНиП, ТУ, ГОСТ, НПБ и иными действующими законодательными актами.

**При обнаружении, каких либо несоответствий данным требованиям приобретенного товара в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г., либо отдельных конструкций, материалов или элементов товара, вышеуказанный товар необходимо заменить по гарантийному случаю, то есть Поставщик данного товара доставляет в филиал «Аэропрот «Туруханск» вышеуказанный товар сам.**

**Если товар, либо отдельные конструкции, оборудование, материалы или элементы товара повреждены в ходе нарушения технологии монтажа или в ходе доставки, его должен предоставить данный Поставщик за свой счет, после чего составить акт входного контроля оборудования, изделий или материалов, и произвести его монтаж.**

**Требования к безопасности выполняемого монтажа товара**

Поставщик обеспечивает безопасность:

- действий на объекте и прилегающей территории;

- для сотрудников и посетителей;

- природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.).

Поставщик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников. Поставщик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил.

Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Поставщиком в соответствии с действующими нормативными документами.

**Обеспечение материалами и изделиями для выполняемого монтажа товара**

Поставщик принимает **приобретенный товар по договору № 555 от 19.11.2013г.,** на складе у Поставщика по указанному договору.

Поставщик принимает на себя обеспечение оборудованием, строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе монтажа **приобретенного товара по договору № 555 от 19.11.2013г.**

**Экологические требования по охране окружающей среды**

Согласно действующему экологическому законодательству РФ.

**Требования к поставке и монтажу:**

Поставщик обязан:

- осуществить доставку и монтаж товара надлежащего качества в установленный срок;

- осуществить монтаж, подключить и запустить поставленное оборудование с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности;

- предоставить на готовый блок-модуль техническую документацию, результаты и акты испытаний проводимых на объекте, предоставить документы, акты, протоколы, требуемые при проведении работ и по их окончанию;

- предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- предоставить сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы;

- предоставить сертификаты соответствия на строительные материалы;

- предоставлять по запросам Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами осуществления монтажа;

- предоставить документ, подтверждающий лабораторные исследования строительных конструкций, в том числе фундаментов;

- предоставить технический отчет по результатам испытаний и измерений сопротивления изоляций;

- произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования;

- предоставить заключения при необходимости о возможности эксплуатации служебно-пассажирского-здания аэровокзала;

- обеспечить контроль за доставкой товара;

- осуществить разгрузку товара.

Организация транспортирования, временного складирования и временного хранения материалов, деталей, конструкций и оборудования должна соответствовать требованиям стандартов и технических условий и исключать возможность их повреждения, порчи и потерь.

При доставке и монтаже Поставщик должен соблюдать требования нормативных правовых актов, как в отношении работ по доставке и монтаже, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при монтаже и при доставке.

Поставщик обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности. Все применяемые материалы и оборудование должны на дату приемки объекта иметь необходимые сертификаты качества, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

**Требования к качеству поставки товара:**

Работы по монтажу и доставке необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

**Ведомость работ по монтажу:**

 **Выполнение работ по монтажу** блок-модуля служебно-пассажирского здания аэровокзала выполняется согласно проектной документации предоставленной Заказчиком. Объемы выполненных работ должны соответствовать проектной документации.

 **Перечень необходимых работ:**

1) Устройство основания согласно проектной документации:

- Планировка площадей механизированным способом,

- Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка

- Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа

- Устройство основания из сборных железобетонных б/у плит

2) Сборка блок-модуля служебно-пассажирского здания аэровокзала:

- Сборка модульных конструкций с помощью крана на автомобильном ходу

- Блок-контейнеры соединяются между собой сваркой или болтовыми соединениями, швы обрабатываются монтажной пеной, затем следует гидроизоляция стыков здания;

- Технология сборки модульных зданий не предполагает замены конструктивных элементов;

3) Монтаж сложной кровли согласно проектной документации;

4) Устройство водоотведения;

5)Устройство септика:

- Основание под септик: песчанно-гравийная подсыпка, железобетонных б/у плит;

- Металлическая емкость 10 м3, круглая, размером 1,5\*6,1 м, (окружность 4,71\*длинна 6,1= 28,67 м2 площадь поверхности емкости);

- Утепление: теплоизоляция, исключающая промерзание сточных вод, находящихся в септике, обшивка профилированным листом;

6)Устройство пожарной металлической лестницы (эвакуационный выход)

– Сварка уже готовых элементов конструкции, зачистка, грунтовка и окраска;

7)Устройство крылец и козырька;

8)Монтаж систем отопления и вентиляции, с узлом подключения к модульной котельной согласно проектной документации:

- Система отопления водяная двухтрубная, в качестве отопительных приборов используются алюминиевые радиаторы.

- Вытяжная вентиляция, устанавливается во всех санузлах на первом и втором этаже, также в помещениях: мойки и хранения тары, буфете, комнате хранения оружия, электрощитовой и серверной.

9)Монтаж трубопроводов холодной и горячей воды, канализации согласно проектной документации:

- Канализация выполнена из труб ПВХ, выпуск осуществляется в септик.

- Разводка труб холодной и горячей воды осуществляется армированной полипропиленовой трубой, горячее водоснабжение предусмотрено от электрических накопительных водонагревателей, разводка труб холодной воды к пожарным гидрантам на первом и втором этажах.

- Санузлы оборудованы качественным санфаянсом.

10)Чистовая отделка помещений стены, пол, оформление оконных и дверных проемов согласно проектной документации и спецификации отделки помещений (Приложение №3 Спецификация отделки Блок-модуля служебно-пассажирского здания аэровокзала в филиале «Аэропорт Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья»)

Отделка стен:

- Шпатлевка плит СМЛ;

- Оклейка стен обоями под окраску;

- Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску;

- Монтаж арматурной сетки по стенам оружейной комнаты (Приложение № 3 пом.34)

- Обрамление проемов угловой сталью 50\*50;

- Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021;

- Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115;

Пол:

- Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках;

- Устройство плинтусов поливинилхлоридных;

Проемы:

- Установка дверей герметических утепленных;

- Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах;

- Монтаж конструкций противопожарной двери

- Установка окна для багажа

- Устройство двери шторной с приводом подъема

- Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах;

Оконные проемы:

-Устройство из трехкамерных ПВХ профилей и двухкамерными стеклопакетами толщиной 32 мм, с поворотно-откидным механизмом. Размер 1,3х1,4 м., с москитной сеткой в одной створке.

11)Монтаж электроснабжения, прокладка it&int телефонии, освещения, автоматики и сигнализации согласно проектной документации;

- *Электроснабжение здания*. Осуществляется на напряжении 380 В, 50 Гц. В качестве ВРУ (ГРЩ – главный распределительный щит) двухсекционный, с автоматическими выключателями. Обеспечить учет потребной электроэнергии (узел учета). Обеспечить ввод питающих кабелей в помещение электрощитовой с указанием отметок и глубины залегания кабелей, прохода через стены. На вводе в ГРЩ предусмотреть переключение питания каждой секции с 2-х питающих фидеров – система «крест».

- *Электрические и распределительные щиты*. Электроснабжение розеток и рабочего освещения, щитов аварийного освещения. Щиты укомплектовать оборудованием автоматического и ручного управления освещением в зависимости от назначения (сумеречные реле или фотореле). Комплектация щитов автоматическими выключателями импортного производства. На каждой схеме щита выполнить расшифровку электроприемников. Этажные щиты выполнить с разделением сетей освещения и розеток. Все щиты запроектировать устанавливаемые в стеновые ниши. Выполнить однолинейные схемы этажных электрических щитов, указав их номинальный ток. Этажные щиты запитываются от ГРЩ кабелем, соответствующих номинальной нагрузке подключаемого оборудования.

- *Освещение*: управление внутренним освещением осуществляется индивидуальными выключателями. Количество светильников из расчета норм освещенности.

- *Наружное освещение*. Установить систему наружного освещения и подсветки фасадов, освещение двух крылец прожекторного типа. Смонтировать и подключить световые короба название «ТУРУХАНСК» с обоих сторон фасада;

- *Расположение электроустановочных изделий*. Штепсельные розетки с заземляющим контактом, с высотой установки 0,3 м от пола. Выключатели 0,9 м от пола. Распределительные коробки устанавливать на расстоянии 0,35 м от потолка.

- *Места установок электроустановочных изделий*. В санузлах для подключения электрополотенец.

Поставить электрические розетки рядом с телефонной розеткой, подвести 2 витых пары к каждому рабочему месту согласно проектной документации;

- *Электросети.* Распределительные, групповые и питающие электрические сети выполнить кабелем ВВГнг с расцвеченными проводами (розеточные группы сечением 2,5 мм2, линии освещения 1,5 мм2) в прокладываемых кабельных каналах.

- *Электрооборудование*. Все электрооборудование: ГРЩ, этажные щитки – отечественного производства (корпуса щитовой). Автоматические выключатели – импортного производства. В местах общего пользования (холлах, лестничных клетках) запроектировать электроустановочные изделия импортного производства, в технических, в технических помещениях – отечественного.

- *Силовое электрооборудование*. Запроектировать силовую сеть для электроснабжения силового технологического оборудования напряжением 380/220 В. Запроектировать силовую сеть для электроснабжения силового оборудования систем связи, телевидения, контроля допуска, охраны;

- *Установка контрольно-измерительных приборов* (счетчики холодной воды и электроэнергии);

- *Комплектация оборудованием первичного пожаротушения* (пожарный гидрант на первом и втором этажах согласно проектной документации, огнетушители ОП-5(3) 31 шт., пожарный щит снаружи здания (двойной комплектации);

- *Пожарная сигнализация и система оповещения*: согласно проектной документации вывести на пульт централизованного наблюдения;

- *Монтаж тревожной и охранной сигнализация* осуществляется согласно проектной документации. Тревожная кнопка в помещении № 3 с выводом сигнала на пульт в помещении № 4 и № 35. Блокировка сигнализацией входной двери и входной двери в помещении № 3 с выводом сигнала на пульт в помещении № 4 и 35. Блокировка сигнализацией окна загрузки багажа (3) в помещении №17 и окна выгрузки багажа (2) в помещении № 22 с выводом сигнала на пульт в помещении № 4 и 35. Блокировка сигнализацией проходной двери из помещения №1 в помещение № 20 с выводом на пульт в помещениях №4 и 35. Блокировка сигнализацией входной двери КЗА в помещении №12 с выводом сигнала на пульт в помещениях №4 и 35. Пульты приема сигналов от датчиков тревожной и охранной сигнализации установить помещениях №4 и 35.

12) *Монтаж молниезащиты* согласно проектной документации предоставленной Заказчиком.

Составил техническое задание:

Инженер ОЭНС П.А. Тимофеев

Проверил (согласовал) техническое задание:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству и ЭНС Ю.В. Хлебников

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 2 -** Доставка (поставка) и монтаж (прокладка) кабеля для подключения электроэнергии к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.

**Наименование работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование работ** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 |
| Инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 35-220кВ: 2 категория сложности - полевые работы | объект | 1 |
| Наземная фототопографическая съемка с составлением плана в масштабе 1:500: 2 категория сложности - полевые работы | га | 100 |
| Проектирование кабельных линии напряжением до 35 кВ,  | объект | 1 |
| Монтаж (прокладка) кабеля для подключения электроэнергии к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского здания аэровокзала  | пм | 500 |

Монтаж (прокладка) кабеля для подключения электроэнергии к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского здания аэровокзала необходимо выполнить в филиале «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», находящегося по адресу: 663246, Красноярский край, Туруханский район, пос. Туруханск, аэропорт.

**Нормативные документы, требования которых следует учитывать при проведении монтажа (прокладки):**

1. СНиП 12-01-04 "Организация строительства".
СП 48.13330.2011 "Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004".
2. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства".
"Правила устройства электроустановок", седьмое издание, утверждено приказом от 08.07.2002 N 204 Министерства энергетики РФ.
3. "ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (утв. Постановлением Минтруда РФ от 05.01.2001 N 3, Приказом Минэнерго РФ от 27.12.2000 N 163), (ред. от 20.02.2003)
Постановление Госстроя РФ от 08.01.2003 N 2 "О своде правил "Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда".
4. Приказ от 10.02.2000 N 49 Минтопэнерго России "Об утверждении "Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ".
5. Типовые инструкции по охране труда, например:
ТИ Р М-063-2002 для электромонтера главного щита управления;
ТИ Р М-071-2002 для электромонтера оперативно-выездной бригады;
ТИ Р М-073-2002 при работе с ручным электроинструментом и т.д.

**Требования к безопасности монтажа (прокладки)**

Поставщик обеспечивает безопасность:

- действий на объекте и прилегающей территории;

- для сотрудников и посетителей;

- природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.).

Поставщик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников. Поставщик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил.

Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Поставщиком в соответствии с действующими нормативными документами.

**Обеспечение материалами и изделиями для производства монтажа (прокладки)**

Поставщик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе **монтажа (прокладки)**

**Экологические требования по охране окружающей среды**

Согласно действующему экологическому законодательству РФ.

**Требования к поставке и монтажу:**

Поставщик обязан:

- осуществить инженерно-геодезические изыскания трасс подземных кабельных линий электропередачи 35-220кВ: 2 категория сложности - полевые работы, надлежащего качества в установленный срок;

- осуществить наземную фототопографическую съемку с составлением плана в масштабе 1:500: 2 категория сложности - полевые работы, надлежащего качества в установленный срок;

- осуществить проектирование кабельных линии напряжением до 35 кВ, надлежащего качества в установленный срок;

- осуществить монтаж (прокладку) кабеля для подключения электроэнергии к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского здания аэровокзала, подключить и запустить поставленное оборудование с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, предоставить акт приемки-передачи на выполнение работ по монтажу;

- предоставить инженерно-геодезические изыскания, наземную фототопографическую съемку, проектную и исполнительную документацию, результаты и акты испытаний проводимых на объекте, предоставить документы, акты, протоколы, требуемые при проведении работ и по их окончанию и общий журнал работ;

- предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- предоставить сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы;

- предоставить сертификаты соответствия на строительные материалы;

- предоставить технический отчет по результатам испытаний и измерений сопротивления изоляций;

- произвести необходимые пусконаладочные работы.

**Требования к качеству поставки товара:**

Работы по монтажу необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Составил техническое задание:

Инженер ОЭНС П.А. Тимофеев

Проверил техническое задание:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству и ЭНС Ю.В. Хлебников

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПО ЛОТУ № 3 -** Доставка (поставка) и монтаж (прокладка) коммуникаций к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.

**Наименование монтажа (прокладки):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование монтажа (прокладки)** | **Ед.изм** | **Кол-во** |
| 1 | 2 | 3 |
| Проектирование наружных сетей водопровода холодной воды при подземной прокладке длиной: до 0,2 км | км | 0,2 |
| Монтаж наружных сетей водопровода холодного водоснабжения к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского здания аэровокзала  | пм | 200 |

**Нормативные документы, требования которых следует учитывать при проведении монтажа (прокладки):**

СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации"

СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение наружные сети и сооружения»

СНиП 2.04.01-85\* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

**Требования к безопасности монтажа (прокладки)**

Поставщик обеспечивает безопасность:

- действий на объекте и прилегающей территории;

- для сотрудников и посетителей;

- природной среды, а так же объекта в целом, в соответствии с требованиями СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», и предоставление временных зданий и сооружений, обеспечивающие безопасность на строительной площадке (в т.ч. временные ограждения, предупреждающие таблички и др.).

Поставщик обязан разработать и утвердить мероприятия по технике безопасности, обязательные для всех участников. Поставщик приказом назначает ответственное лиц(о) на объекте за соблюдение требований техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

Противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием и требованиями действующих норм и правил.

Мероприятия по охране окружающей среды должны быть выполнены Поставщиком в соответствии с действующими нормативными документами.

**Обеспечение материалами и изделиями для производства работ**

Поставщик принимает на себя обеспечение строительными материалами и изделиями, применяемыми в процессе **монтажа (прокладки)** с доставкой.

**Экологические требования по охране окружающей среды**

Согласно действующему экологическому законодательству РФ.

**Требования к поставке и монтажу:**

Поставщик обязан:

- осуществить проектирование наружных сетей водопровода холодной воды при подземной прокладке длиной: до 0,2 км, надлежащего качества в установленный срок;

- осуществить выполнение работ по прокладке наружных сетей водопровода холодной воды при подземной прокладке длиной: до 0,2 км к легковозводимому блок-модулю служебно-пассажирского здания аэровокзала, подключить и запустить поставленное оборудование с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности, предоставить акт приемки-передачи на выполнение работ по монтажу;

- предоставить проектную и исполнительную документацию, результаты и акты испытаний проводимых на объекте, предоставить документы, акты, протоколы, работ требуемые при проведении работ и по их окончанию и общий журнал;

- предоставить все акты освидетельствования скрытых работ по объекту;

- предоставить все акты о проведении приемочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность;

- предоставить санитарно-эпидемиологическое заключение на используемые материалы;

- предоставить сертификаты пожарной безопасности на строительные материалы;

- предоставить сертификаты соответствия на строительные материалы;

- произвести гидравлические испытания;

- произвести необходимые пусконаладочные работы.

**Требования к качеству поставки товара:**

Монтаж наружных сетей водопровода холодного водоснабжения необходимо выполнить качественно в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН.

Составил техническое задание:

Инженер ОЭНС П.А. Тимофеев

Проверил техническое задание:

Заместитель генерального директора

по капитальному строительству и ЭНС Ю.В. Хлебников

Приложение № 2 к

конкурсной документации

**ПРОЕКТ**

## Проект ДОГОВОРА №\_\_\_

**на доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.**

**по ЛОТУ №\_\_\_**

г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_ года

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с одной стороны и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, на основании Протокола от « \_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 года заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. Предметом настоящего договора является доставка (поставка) и монтаж (прокладка) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. по ЛОТУ №\_\_\_, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Поставщик обязуется осуществить доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара с надлежащим качеством, без нанесения ущерба изделиям блок-модуля (далее – товар), в соответствии с условиями и требованиями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Товар.

В рамках настоящего договора Поставщик выполняет работы по заявке Заказчика на условиях, объемах и в соответствии с техническим заданием, согласно Приложению № 1 к настоящему договору.

1.3. Качество поставляемого товара и его монтаж должен соответствовать действующим стандартам, техническим условиям: СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»; СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»; СНиП 12-03-99 «Безопасность труда в строительстве»; СНиП 2.03.11-85 **«**Защита строительных конструкций от коррозии»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»; СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; СНиП 2.04.09-84 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий. Основные положения»; ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия»; СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»; ПУЭ 7 «Правила устройства электроустановок»; «Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)», «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123 от 22 июля 2008 г.)», СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» и иными действующими законодательными актами.

Качество товаров удостоверяется сертификатом или паспортом качества изготовителя, которые Поставщик направляет Заказчику вместе с товаром или высылает со счетом-фактурой.

В комплект поставки должны входить все необходимые материалы и комплектующие.

Товар должен доставляться (поставляться) в упаковке, соответствующей упаковке завода-изготовителя; упаковка должна иметь товарный вид и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.

Товар должен быть новым, изготовленным не ранее 2013 года.

1.4. Право собственности на товар переходит к Заказчику с момента передачи (монтажа) товара.

1.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения договора имущества несет Поставщик.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта имущества, составляющего предмет настоящего договора, до полной приемки этого объекта заказчиком несет Поставщик (ст. 705, ст. 741 Гражданский кодекс Российской Федерации).

 1.6. Этапы по поставке и монтажу по настоящему договору не выделяются.

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ**

2.1. Стоимость работ составляет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. \_\_\_\_\_\_ копеек, в том числе НДС 18%, или (без НДС).

2.2. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения иных условий его исполнения.

2.3. В течение 180 дней с момента заключения Договора (не ранее 01.07.2014), Заказчик производит оплату аванса в размере 30 % стоимости поставленного товара по Договору.

Окончательный расчет за поставленный товар осуществляется безналичным расчетом в течение 100 календарных дней со дня получения Заказчиком Товара, счета-фактуры, оформленной Сторонами товарной накладной (в случае необходимости) и акт приемки-передачи на выполнение работ по монтажу (без претензий), а также получения иных необходимых документов, в том числе предусмотренных техническим заданием, или по мере поступления денежных средств от Федерального Агентства воздушного транспорта (Росавиация).

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета «Заказчика».

2.4. Цена товара, работ, услуг указана с учетом всех расходов, связанных с проектированием, остеклением, приобретением товара и материалов, упаковки, командировочных расходов, доставки, отгрузки, стоимости строительных материалов и оборудования, стоимости пусконаладочных работ, монтажа, подключения и опробования инженерных систем, результатов испытания и контроля и других обязательных платежей, оплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

**3. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА**

 3.1. Доставка (поставка) и монтаж (прокладка) товара должны быть выполнены по заявке (заявкам) Заказчика в течение 45 дней со дня получения такой заявки.

**4. ГАРАНТИИ НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ (КАЧЕСТВО РАБОТ)**

 4.1. Поставщик гарантирует качество товара и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.

 4.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы товара.

 4.2. Срок предоставления гарантии качества на товар – \_\_\_\_\_\_ года с момента монтажа товара. Срок гарантии качества на эксплуатацию блок-модуля составляет \_\_\_\_\_ лет со дня подписания сторонами документов о приемке товара и акта.

 При этом началом срока действия гарантийных обязательств Поставщика, считается дата подписания необходимых документов.

 4.3. В период эксплуатации объекта и действия срока, предоставленных Поставщиком гарантий качества товара, Поставщик устраняет за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки все дефекты, препятствующие нормальной и безопасной эксплуатации объекта, а также снижающие возможность нормальной и безопасной его эксплуатации, выявленные в ходе эксплуатации такого объекта.

 4.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Поставщик.

 4.5. Объем предоставления по выбору Заказчика гарантии качества товара, работ, услуг выражается как:

- безвозмездное устранение недостатков и дефектов в поставленном товаре, доставке и монтаже в разумный срок установленный Заказчиком с момента уведомления Заказчиком Поставщика о выявленных недостатках, дефектах;

- соответствующее уменьшение установленной цены;

- безвозмездной замены товара ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в течение установленного Заказчиком срока, возврат некачественного товара и замена некачественного товара на товар надлежащего качества осуществляется силами и за счет Поставщика;

- возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

 4.6. Перед приемкой Объекта, Заказчик в присутствии уполномоченного представителя Поставщика производит предварительный осмотр объекта.

 4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его эксплуатации, до полного их устранения.

В период срока гарантии на товар осуществляется безвозмездная гарантийная замена деталей, комплектующих, вышедших из строя при отсутствии вины Заказчика в срок, установленный Заказчиком в своевременном уведомлении Поставщика о выявленных недостатках;

 В случае замены или исправления дефектного товара или его комплектующих изделий в рамках гарантии, гарантийный срок на данный товар начинает течь заново (в случае замены) или продлевается на период простоя в связи с ремонтом.

 4.8. Поставщик предоставляет до заключения настоящего договора документы, подтверждающие опыт по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара в количестве \_\_\_\_\_ лет, **согласно количеству, указанному в заявке** и объем по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет \_\_\_\_\_ объектов, **согласно количеству, указанному в заявке**.

В случае заключения договора с единственным поставщиком, исполнителем, поставщиком по причине того, что закупка признана несостоявшейся из-за отсутствия поданных заявок, либо допущена к участию в закупке единственная заявка, Заказчик вправе не требовать от единственного исполнителя исполнения обязанности, указанной в настоящем пункте настоящего договора.

**5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН**

 5.1. Заказчик:

 5.1.1. Обеспечивает Поставщика техническим заданием.

 5.1.2. Осуществляет контроль за ходом исполнения договора, качеством работ.

 5.1.3. Производит оплату доставленного, поставленного и смонтируемого товара и осуществляет приемку по количеству и качеству в соответствии с обычаями делового оборота.

 5.2. Поставщик обязан:

 5.2.1. произвести предпродажную подготовку Товара и доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара;

 - в случае возникновения обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств по поставке Товара, незамедлительно (не позднее трех рабочих дней с момента обнаружения указанных обстоятельств) уведомить Заказчика;

 - представить Заказчику или по его требованию третьим лицам необходимую документацию, относящуюся к поставке, доставке и монтажу (прокладке) в 2014 году товара, и создавать условия для проверки хода его доставки (поставки) и монтажа (прокладки), предоставить сертификаты, обязательные для данного вида Товара и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации;

- предоставить Заказчику подлинники или заверенные копии сертификатов или деклараций соответствия на поставляемый Товар. Товар должен иметь полную документацию в соответствии с комплектацией завода-изготовителя.

5.2.2. Выполнить поставку, доставку и монтаж товара в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем договоре и приложениях к нему, и передает товар Заказчику, а также обязан:

- осуществить проектирование по лоту № 2 и № 3, проект согласовать с Заказчиком, осуществлять монтаж (прокладку) по договору согласно проекту;

 - обеспечить поставку товара надлежащего качества с соблюдением требований законодательства РФ, норм и правил в сроки, предусмотренные настоящим договором,

- обеспечить Заказчику беспрепятственный доступ к объекту для контроля за ходом и качеством поставки и монтажа товара,

- выполнить все необходимые мероприятия, обеспечивающие бесперебойную эксплуатацию объекта,

**-** осуществить монтаж, подключить и запустить поставленное оборудование,

- произвести необходимые наладочные работы и профилактические испытания оборудования и защит,

- обеспечить бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока,

- осуществить присоединение и подключение внутренних инженерных сетей и других инженерных систем (сетей) к наружным инженерным сетям (водоснабжения и канализации, электрического освещения, отопления и вентиляции,

- по окончании сборки модульного здания произвести сбор и вывоз мусора, засыпку ям и траншей, планировку территории,

 - вести подготовку основания под модуль, сборку модульного здания в соответствии с техническими (проектными) решениями по сборке модуля.

 5.2.3. Производит поставку, доставку и монтаж товара в соответствии с требованиями законодательства РФ по предмету настоящего договора, проектом.

 5.2.4. Несет ответственность перед Заказчиком за ненадлежащую поставку, доставку и монтаж товара по настоящему договору.

 5.2.5. При производстве работ обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по противопожарной безопасности, охране труда и охране окружающей среды, соблюдения правил благоустройства во время проведения работ, а также установку освещения. При нарушении вышеуказанных условий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

 5.2.6. Представляет Заказчику в процессе поставки товара документы, подтверждающие соответствие используемых материалов требованиям нормативных документов СНиП, РОСТЕСТА, ГОСТ, ТУ, государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

5.2.7. В сроки, установленные Заказчиком, устраняет все дефекты, выявленные у товара и при производстве монтажных работ, за счет собственных средств.

5.2.8. Передает Заказчику всю документацию (акты освидетельствования срытых работ, паспорта и сертификаты на применяемые материалы и оборудование).

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2. За нарушение установленного по настоящему Договору срока поставки Товара Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки срока поставки Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока. Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

6.3. За нарушение сроков устранения выявленных недостатков поставленного Товара, установленных согласно п. 3.9 настоящего Договора, Поставщик уплачивает неустойку (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки сроков устранения выявленных недостатков поставленного Товара, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

6.4. За неисполнение обязательства по поставке Товара или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором (в случаях, не оговоренных в.п.п. 6.2, 6.3 настоящего Договора), Поставщик уплачивает Заказчику неустойку (штраф) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки неисполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

6.5. За просрочку оплаты Товара Поставщик вправе требовать уплаты Заказчиком неустойки (пени) в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки оплаты, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы, по вине другой стороны.

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по Договору.

6.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить.

6.8. Сторона, которая в связи с обстоятельствами непреодолимой силы выявила невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору, обязана в течение 5 дней письменно известить об этом другую сторону.

6.9. При неисполнении/нарушении Поставщиком условий настоящего Договора, сумма предоплаты возвращается Заказчику в полном объеме, в течение 30-ти дней с момента выявления неисполнения/нарушения.

6.10. Поставщик обязан возместить Покупателю в порядке, установленном в п. 6.11.-6.13. настоящего договора, убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по выставлению счетов-фактур, Товарных накладных, акта приема-передачи и иных документов, предусмотренных п. 2.4.-2.6. настоящего договора

6.11. В случае если Поставщик не выставил Заказчику в установленные сроки счета-фактуры на отгруженные товары Заказчик вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков в размере сумм НДС, которые Поставщик обязан был предъявить Заказчику в указанных счетах-фактурах.

6.12. В случае отказа Заказчику налоговыми органами в вычете сумм НДС, предъявленных Поставщиком по причине того что документы указанные в п. 2.4 Договора оформлены Поставщиком с нарушениями требований п. 2.5. и 2.6. настоящего Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения возникших в связи с этим убытков. При этом возмещению подлежат указанные в настоящем пункте суммы НДС, а также начисленные налоговыми органами суммы пеней и штрафов, если их начисление обусловлено нарушением Поставщика порядка составления счетов-фактур и иных документов, указанных в п.2.4 настоящего Договора

6.13. В обоснование требований возместить убытки, указанные в п.6.12. настоящего договора, Заказчик предоставляет Поставщику соответствующее решение налоговой инспекции по результатам камеральной или выездной проверки.

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае: действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

**8. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

8.1. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон, с возмещением понесенных убытков, либо по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

Настоящий договор может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при получении товара ненадлежащего качества;

- при задержке Поставщиком срока поставки товара более чем на 14 календарных дней;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения поставки товара.

8.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой стороне.

8.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения договора обязательствам, или вступления в законную силу вынесенного в установленном порядке решения суда.

8.4. При расторжении договора по любым основаниям Заказчик обязуется:

- принять товар надлежащего качества, фактически поставленный Поставщиком;

- в течение 15 дней после получения от Поставщика накладной, счета-фактуры на отгруженный товар подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение тридцати дней с момента оформления указанных документов оплатить Поставщику фактически поставленный товар в случае соответствия его требований по качеству согласно условиям договора.

**9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА**

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2014 года и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

**Договор по ЛОТУ №1 подписывается после согласования «крупной сделки» с Федеральным Агентством воздушного транспорта (Росавиация).**

9.2. Окончание срока действия договора не влечет прекращение обязательств Поставщика по договору.

9.3. Окончание срока действия договора не освобождает Поставщика от ответственности за его нарушение.

1. **РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ**

10.1. Стороны будут стремиться разрешать все споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Договора, путем переговоров и консультаций.

10.2.Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий не более 15 дней.

10.3. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

1. **ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

 11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они не противоречат действующему законодательству Российской Федерации, оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

11.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

11.3. При исполнении договора не допускается перемена «Поставщика», за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния, выделения или присоединения.

11.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

1. Адреса и реквизиты Сторон:

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Красноярья» | **Поставщик:** |

**Подписи сторон:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:**Заместитель генерального директора по производствуФКП «Аэропорты Красноярья» |  **Поставщик:**   |
|  |  |

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Н. Железников \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 МП МП

 **Приложение № 1**

 **к договору № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

(аналогичное техническому заданию, размещенному в конкурсной документации)

Приложение № 3

к конкурсной документации

**Форма 1**

Письмо-Заявка

на участие в открытом конкурсе

**на доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г.**

**по ЛОТУ №\_\_\_**

Изучив конкурсную документацию и порядок проведения открытого конкурса на право заключить Договор на доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. по ЛОТУ №\_\_\_, а именно:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_­­­­­,

(полное наименование организации, организационно-правовая форма и местонахождение либо Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства для физического лица)

согласны осуществить доставку (поставку) и монтаж (прокладку) в 2014 году товара в целях функционирования единого объекта блок-модуля служебно-пассажирского аэровокзала и сопутствующих материалов в филиал «Аэропорт «Туруханск» ФКП «Аэропорты Красноярья», нового, не бывшего в использовании, 2013 года выпуска в 2014 году, приобретенного в 2013 году по договору № 555 от 19.11.2013г. по ЛОТУ №\_\_\_ на следующих условиях:

|  |  |
| --- | --- |
| Критерии | Предложения об условиях исполнения договора участником |
| 1. Цена договора (указывается в рублях) |  |
| 2. Качество работ:а) наличие у участника опыта по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара **(указывается количество полных лет);**б) объем по доставке (поставке) и монтажу (прокладке) товара аналогичного предмету закупки и/или схожих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях за последние 10 лет **(указывается количество объектов в штуках).**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_штук |
| 3. Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг (указывается в количестве полных лет):а) Срок предоставления гарантии качества на товарб) Срок гарантии качества на эксплуатацию блок-модуля | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лет\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_лет |

В случае признания нашей заявки победившей в открытом конкурсе обязуемся подписать Договор на условиях, приведенных в конкурсной документации, проекте Договора.

Мы подтверждаем, что:

- соответствуем требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным законодательством и указанным в конкурсной документации:

- соответствуем требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг являющихся предметом открытого конкурса, подтверждено \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (свидетельством, и т.п.), копия прилагается к заявке на участие в открытом конкурсе;

- в отношении нас не проводится процедура ликвидации или процедура банкротства, отсутствует решение арбитражного суда о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства;

- наша деятельность не приостановлена;

- задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год нет (или задолженность не превышает 25 % балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за 2013 год) (выбрать нужное).

Гарантируем подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в открытом конкурсе документов и сведений. Подтверждаем право заказчика запрашивать в государственных органах и иных организациях информацию, подтверждающую представленные сведения.

Если нашей заявке на участие в открытом конкурсе будет присвоен второй номер, при отказе заказчика от заключения Договора с победителем открытого конкурса в случаях, предусмотренных статьи 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ или в случае, если победитель открытого конкурса будет признан уклонившимся от заключения Договора, мы обязуется подписать Договор в установленный срок, на условиях, приведенных в конкурсной документации, проекте Договора и настоящей заявке, поставить товар, выполнить работы, оказать услуги в соответствии с условиями документации и Договора.

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для юридических лиц)*

Приложение 1 к заявке

на участие в конкурсе

**Сведения об участнике размещения заказа**

|  |  |
| --- | --- |
| Фирменное наименование (наименование)  |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Место нахождения, юридический адрес |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Сведения о руководителе – фамилия, имя, отчество, должность |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс\* |  |
| Адрес электронной почты\* |  |
| Контактное лицо\* |  |
| Основной вид деятельности\* |  |
| * + 1. Категория (отметить)\*
 | субъект малого предпринимательстваучреждение (предприятие) уголовно-исправительной системыобщественная организация инвалидовиное |
| Прочие сведенияпо усмотрению участника\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в запросе цен).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия И. О.)

МП

**Форма 2**

*(для физических лиц)*

Приложение 1 к заявке на участие в конкурсе

*наименование участника* закупки

**Сведения об участнике закупки**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Паспортные данные |  |
| Сведения о месте жительства  |  |
| В случае, если участник закупки НДС не облагается, указать: НДС не облагается на основании письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения и делать ссылку на нормативный акт, определяющий освобождение от уплаты НДС |  |
| Номер контактного телефона |  |
| Факс (при наличии)\* |  |
| Адрес электронной почты (при наличии)\* |  |
| Прочие сведения\* |  |

*\* Графы не обязательные для заполнения (не заполнение граф не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе).*

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия И. О.)

МП

Форма 3

Приложение 3

к заявке на участие в конкурсе

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

наименование участника закупки

# ФОРМА ОПИСИ ДОКУМЕНТОВ, входящих в заявку

**ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, предоставляемых для участия в конкурсе**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Настоящим *(указывается наименование участника закупки)* подтверждает, что для участия в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, нами направляются нижеперечисленные документы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование документа | № страниц |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись) (Фамилия И. О.)

МП